Vorgedämmte Systeme sparen Zeit und Geld

# Geberit Mepla Systemrohr vorgedämmt beschleunigt Installation

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, April 2019

Geberit Mepla verbindet die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren. Das Mehrschichtverbundrohr ist korrosionsbeständiger und leichter als Metallrohre sowie formstabiler und widerstandsfähiger als Kunststoffrohre. Das praktische Rohrleitungssystem lässt sich schnell verarbeiten und bietet mit einem breiten Sortiment an Formteilen viele Möglichkeiten für die einfache und sichere Trinkwasser- und Heizungsinstallation. Die Mepla Mehrschichtverbundrohre gibt es auch in einer vorgedämmten Variante. Sie ermöglicht Installateuren eine zeit- und kosteneffiziente Montage und erspart den zusätzlichen Schritt der nachträglichen Dämmung. So profitieren auch Kunden von einer schnelleren Installation.

Das nachträgliche Dämmen von Rohrleitungen ist oft sehr zeit- und kostenintensiv. Auch wird hierfür ein weiterer Handwerker benötigt, der die Dämmung vorschriftsgemäß durchführt. Um Installateure hierbei zu unterstützen, hat Geberit das vorgedämmte Mepla Systemrohr entwickelt: Das durchgehende Dämmmaterial aus PE-Weichschaum schützt die Rohrleitungen für kaltes Trinkwasser vor einer Erwärmung bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Gleichzeitig werden die Wärmeverluste für Trinkwasserleitungen warm und Heizungsleitungen reduziert. Die Dämmung der Rohrleitungen lässt sich an den Verbindungsstellen einfach zurückschieben, um die Pressverbindung herzustellen. Das aufwendige nachträgliche Dämmen der eingebauten Rohrleitungen entfällt. Die Dämmung muss lediglich an den Übergängen einzelner Rohrteile zusammengefügt werden.

Das vorgedämmte Mepla Systemrohr erfüllt damit die Anforderungen der DIN 1988-200 und EnEV 2014 zur Dämmung von Warm- und Kaltwasserleitungen. Es ist mit unterschiedlichen Dämmstärken (zwischen 6 mm und 26 mm) für Leitungen in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm erhältlich. Die geringfügig höheren Materialkosten für die vorgedämmte Systemrohrvariante rechnen sich beim Einsatz schnell: Bei einer typischen Wohneinheit mit Waschtisch, Dusche, WC und Küchenzeile spart der Installateur mit dem Geberit Mepla Systemrohr vorgedämmt im Vergleich zum ungedämmten Rohr und nachträglicher Dämmung einen zusätzlichen Arbeitsschritt oder umgerechnet bis zu 100 Euro (siehe Tabelle 1).

Weitere Informationen zum vorgedämmten Mepla Systemrohr sowie eine Beispielkalkulation hat Geberit auf [www.geberit.de/mepla-vorgedaemmt](http://www.geberit.de/mepla-vorgedaemmt) zusammengestellt.

Bildmaterial

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_Mepla\_vorgedaemmt\_1.jpg]** Geberit Mepla Systemrohr vorgedämmt gibt es in unterschiedlichen Dimensionen und Dämmstärken für Trinkwasserleitungen und Heizung. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Mepla\_vorgedaemmt\_2.jpg]** Das Dämmmaterial aus PE-Weichschaum schützt Kaltwasserleitungen vor Erwärmen und reduziert die Wärmeverluste bei Warmwasserleitungen.  Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Mepla\_vorgedaemmt\_Tabelle\_1.jpg]** Kalkulationsbeispiel für Trinkwasser- und Heizungsleitungen mit Geberit Mepla vorgedämmt im Vergleich zum nachträglichen Einbau der Dämmung für eine typische Wohneinheit. Kostenvorteil: 100 Euro. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**Ansel & Möllers GmbH  
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart  
Nathalie La Corte, Maren Sautner  
Tel. +49 (0)711 92545-17**

**Mail: n.lacorte@anselmoellers.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 29 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12 000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2018 einen Umsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).