Funktionales Design für mehr Platz und Flexibilität am Waschplatz

# Vielfältige Planungs- und Installationsvorteile mit Geberit ONE

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Juli 2019

Zähneputzen, Händewaschen, Schminken, Rasieren: der Waschplatz ist neben dem WC der Bereich im Bad, der täglich mehrmals benutzt wird. Präsentiert er sich aufgeräumt, wirkt sich das positiv auf den ganzen Raum aus. Er sollte deshalb besonders sorgfältig geplant werden, um ästhetischen und funktionalen Ansprüchen gerecht zu werden. Das neue Badkonzept Geberit ONE geht noch einen Schritt weiter und führt reduziertes Design vor der Wand und bewährte Technik dahinter als Einheit neu zusammen. Heraus kommt ein intelligentes Raumkonzept, das optisch und funktional überzeugt, sowie zahlreiche Vorteile bei der Planung und Installation bietet.

Mit Lösungen für Waschtisch, Unterschrank, Spiegelschrank und Armatur schafft Geberit ONE besonders reinigungsfreundliche Waschplätze mit großer Bewegungsfreiheit: Alles, was vor der Wand nicht unbedingt benötigt wird, verschwindet in der Vorwandinstallation. Dadurch entsteht mehr Platz im Bad und die Reinigung geht einfacher vonstatten. Sanitärprofis profitieren mit Geberit ONE zudem von einer einfachen und sicheren Planung sowie zahlreichen Installationsvorteilen.

**Geberit ONE Waschtisch: Leichtigkeit im Bad**Der Geberit ONE Waschtisch zeichnet sich durch eine klare geometrische Linienführung aus und wirkt mit seinen schmalen Rändern leicht und schlank. Er kann entweder als optisch frei schwebende Variante oder in Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank als Möbelwaschtisch gewählt werden und ist in vier Größen erhältlich. Hinzu kommt seine raumsparende Ausladung von nur 400 Millimetern – dank Wandarmatur wird der Platz für die Hahnlochbank eingespart. Mit großen seitlichen Ablagen bietet der ONE Waschtisch dennoch großzügige Flächen, um Kosmetikartikel gut erreichbar abzustellen.

Weder Siphon noch Ablaufrohr schränken den Raum unter dem Waschtisch ein – auch diese Elemente sind in die Vorwand verlegt. Das vergrößert die Bewegungsfreiheit oder bietet in Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank mehr nutzbaren Stauraum. Der Ablauf ist am hinteren Beckenrand platziert und mit einer magnetisch befestigten Blende abgedeckt, die so exakt in Position gehalten wird. Hinter der Blende sitzt ein Kammeinsatz, der als Haarsieb dient. Im Nu lassen sich Blende inklusive Kammeinsatz entnehmen und reinigen. Durch seine nach hinten verlegte Position ist der Ablauf nicht dem Wasserstrahl ausgesetzt. Dies verhindert ein Rückspritzen aus dem Abfluss und sorgt für deutlich weniger Wasser- und Kalkrückstände. Noch einfacher wird das Putzen dank der KeraTect Spezialglasur, mit der alle Geberit ONE Waschtische standardmäßig ausgestattet sind. Die Glasur wird in die Keramik eingebrannt und hat eine nahezu porenfreie sowie extrem glatte Oberfläche.

**Innovation unter Putz: Sanitärtechnik clever versteckt**Das Montageelement spielt die tragende Rolle bei Geberit ONE. Alle technischen Komponenten sind konsequent unter Putz eingebaut, unsichtbar und doch gut zugänglich. Siphon, Überlauf und Ablaufventil, Winkelanschlussventile für die Wandarmatur und der Stromanschluss für die Beleuchtung im Waschtisch-Unterschrank befinden sich in einer ins Installationssystem integrierten Funktionsbox. So kann beim Waschtisch auf eine Hahnlochbank verzichtet werden und der Unterschrank benötigt keine Aussparung für den Siphon – für mehr Platz und Komfort am Waschplatz. Der Siphon selbst punktet mit einem integrierten Schmuckfänger: Fällt einmal ein Schmuckstück oder ein sonstiger kleiner Gegenstand in den Ablauf, lässt sich die obere Verschlusskappe des Siphons einfach öffnen und das verlorene Stück entnehmen. Die Funktionsbox ist mit einer eleganten Abdeckung aus Plexiglas versehen, deren Kunststoffrahmen dafür sorgt, dass das Wasser im Falle eines Lecks vor die Wand fließt.

**Geberit ONE Wandarmatur: mehr Bewegungsfreiheit am Waschplatz**   
Die Geberit ONE Wandarmatur ist proportional ideal auf die Größe der Geberit ONE Waschtische abgestimmt, sodass das Wasser die sanften Rundungen der Keramik optimal ausspült. Zu bedienen ist sie mit symmetrischen Drehknöpfen beidseits des Armaturenkörpers. Damit lassen sich Wasservolumen sowie -temperatur intuitiv regeln. Die Wandarmatur sorgt dafür, dass der ganze Waschtisch frei bleibt, wodurch zusätzliche Ablageflächen am Waschplatz entstehen. Auch bei der Reinigung bietet sie Vorteile, da Schmutzkanten, die sich vorzugsweise rund um eine Standarmatur bilden, verhindert werden.

**Geberit ONE Spiegel- und Unterschrank: überraschende Raumwunder**Mit einem Spiegelschrank sowie einem Waschtisch-Unterschrank bietet Geberit ONE viel Stauraum im Bad. Der Spiegelschrank ist in drei Größen erhältlich, nutzt die Vorwand mit seiner kaum sichtbaren Ausladung geschickt aus und punktet mit einem beeindruckenden Platzangebot. Für die optimale Beleuchtung am Waschplatz sorgen ein warmes atmosphärisches Licht, das den Spiegelschrank wie ein Rahmen umläuft, sowie ein kälteres Funktionslicht zur Ausleuchtung im Nahbereich. Der Nutzer kann Lichtqualität und -intensität individuell einstellen und in Benutzerprofilen speichern. Praktisch ist zudem der komplett umlaufende mattierte Spiegelrand, auf dem Fingerabdrücke kaum zu sehen sind. Weiteren Stauraum bietet der Waschtisch-Unterschrank: Da keine Aussparung für den Siphon nötig ist, können beide Schubladen unterbrechungsfrei genutzt werden. Praktische Schubladenteiler aus Aluminium lassen sich individuell platzieren.

Installation leicht gemacht mit Geberit ONE

Der Installateur profitiert bei Geberit ONE von zahlreichen Montagevorteilen: Alle Befestigungspunkte für Waschtisch, Unterschrank und Wandarmatur sind im Montageelement vorgegeben. Für eine bestmögliche Raumnutzung hat auch der Spiegelschrank einen eigenen Montagerahmen und findet seinen festen Platz in der Wand. Geringe Maßabweichungen bei der Installation des Waschtisches fallen dank des beweglichen Anschlussbogens an das Entwässerungssystem nicht ins Gewicht. Auch die Montage der Wandarmatur benötigt nur wenige Handgriffe: Das Installationselement für den Waschtisch ist mit einer höhenverstellbaren Traverse bestückt, auf der der Armaturensockel aus Messing fest verankert wird. Damit lässt sich die Installation schnell, fehlerfrei und dauerhaft solide ausführen und die Armatur präzise ausrichten. Geberit ONE bietet dem SHK-Profi so mehr Sicherheit bei der Planung und sorgt für effiziente Arbeitsabläufe bei Montage und Wartung.

Bildmaterial

|  |  |
| --- | --- |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Texte:2019:Pressemitteilungen:GEB:1_SHK_Planer:20_Geberit_ONE_Waschplatz:Geberit_ONE_Badmilieu.jpg | **[Geberit\_ONE\_Badmilieu.jpg]** Das neue Badkonzept Geberit ONE präsentiert sich mit hoher Funktionalität, reduzierter Gestaltung und einem intelligenten Raumkonzept. Möglich wird dies durch die Zusammenführung von funktionalem Design vor der Wand und innovativer Technik dahinter.  Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Texte:2019:Pressemitteilungen:GEB:1_SHK_Planer:20_Geberit_ONE_Waschplatz:Geberit_ONE_Waschtisch.jpg | **[Geberit\_ONE\_Waschtisch.jpg]** Mit einer Ausladung von 400 Millimetern ist der Geberit ONE Waschtisch sehr schlank gestaltet. Dennoch bietet er an den Seiten großzügige Ablageflächen für Badutensilien. Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Texte:2019:Pressemitteilungen:GEB:1_SHK_Planer:20_Geberit_ONE_Waschplatz:Geberit_ONE_Waschplatz_2.jpg | **[Geberit\_ONE\_Waschplatz.jpg]** Die schlanke Linie der Geberit ONE Waschtischkeramik steht für Leichtigkeit im Bad. Sie wird durch die unsichtbare Ablauftechnik, den unsichtbaren Überlauf und die schlanke Wandarmatur noch unterstrichen.  Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Texte:2019:Pressemitteilungen:GEB:1_SHK_Planer:20_Geberit_ONE_Waschplatz:Geberit_ONE_Unterschrank.jpg | **[Geberit\_ONE\_Unterschrank.jpg]** Stauraumwunder Waschtisch-Unterschrank: Da der Siphon unter Putz verbaut ist, können die Schubladen durchgängig genutzt werden. Mit Ordnungsboxen und Schubladenteilern lassen sich je nach Bedarf beliebig große Fächer strukturieren. Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Texte:2019:Pressemitteilungen:GEB:1_SHK_Planer:20_Geberit_ONE_Waschplatz:Geberit_ONE_Waschplatz.jpg | **[Geberit\_ONE\_Spiegelschrank.jpg]** Als integraler Teil der Vorwand ermöglicht der Geberit ONE Spiegelschrank den Nutzern viel Freiraum über dem Waschtisch. Er ist in drei verschiedenen Größen verfügbar und punktet mit einem beeindruckenden Platzangebot.  Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Texte:2019:Pressemitteilungen:GEB:1_SHK_Planer:20_Geberit_ONE_Waschplatz:Geberit_ONE_Siphon_UP_1.jpg | **[Geberit\_ONE\_Installationselement.jpg]** Alle Befestigungspunkte für Waschtisch, Unterschrank und Wandarmatur sind im Montageelement vorgegeben. So sitzt alles genau dort, wo es hingehört, und kann dank technischer Details feinjustiert werden. Foto: Geberit |
| Daten:Kunden:GEBERIT:Texte:2019:Pressemitteilungen:GEB:1_SHK_Planer:20_Geberit_ONE_Waschplatz:Geberit_ONE_Siphon_Schmuckfaenger.jpg | **[Geberit\_ONE\_Siphon\_Schmuckfaenger.jpg]** In den Siphon ist ein Schmuckfänger integriert. Fällt ein Schmuckstück oder ein sonstiger kleiner Gegenstand in den Abfluss, kann er durch die Revisionsklappe problemlos wieder entnommen werden.  Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**Ansel & Möllers GmbH  
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart  
Nathalie La Corte, Michaela Lang  
Tel. +49 (0)711 92545-17**

**Mail: n.lacorte@anselmoellers.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 29 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12 000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2018 einen Umsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).