Aus eins mach zwei

# Geberit Abwasserrohr reduziert Materialkosten und schont Ressourcen

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Mai 2023

**Bei Abwasserinstallationen setzen SHK-Betriebe häufig auf bewährte Stecksysteme. Nachdem die Rohre zugeschnitten und verlegt sind, kann es allerdings vorkommen, dass Rohrstücke ohne Muffe übrig bleiben. Diese Reste lassen sich nicht mehr verwenden und landen oft im Abfall. Mit dem Geberit Doppelmuffenrohr bietet der Sanitärhersteller eine clevere Lösung, die Kosten spart und Ressourcen schont. Das innovative Rohr verfügt im Gegensatz zum Standardmodell nicht nur über eine Muffe, sondern über zwei. Damit können auch die abgeschnittenen Rohrstücke weiter verbaut werden. Das Rohr mit zwei Muffen ist für die Systeme Geberit Silent-PP und Silent-Pro erhältlich.**

Standardmäßig verfügen Stecksysteme über verschiedene Passrohrlängen mit 15, 25, 50, 100, 150, 200 und 300 cm. Es kann passieren, dass bei der Installation ein kurzes Stück gebraucht wird, das aber nicht vor Ort auf Lager ist. Ein Dilemma, sagt Philipp Claus, Produktmanager Competence Center Haustechnik bei Geberit: „Der Installateur fragt sich: Soll ich wegen dem einen fehlenden kurzen Stück extra in die Werkstatt oder ins Abhollager des Handels fahren?“

In vielen Fällen sehen Installateure den Ausweg im Baustellenlager, wo sie dann ein vorhandenes Rohr auf die erforderliche Länge zuschneiden und den Rest einfach wegwerfen. Das ist weder wirtschaftlich noch nachhaltig.„Auf diese Art wird auf Baustellen jeden Tag viel nutzloser Verschnitt produziert, nur weil die Reste keine Muffe haben. Das Ergbnis ist, dass nicht nur meterweise Müll produziert sondern auch Geld vernichtet wird“, berichtet Philipp Claus.

Geberit löst dieses Problem clever über ein Rohr mit zwei Muffen: Das Rohr mit den zwei Muffenenden kann passgenau durchtrennt werden und beide Teile finden weiter Verwendung. Das Ergebnis: geringere Materialkosten und kaum Rohrabfall dank weniger Verschnitt – ein wichtiger Beitrag zu nachhaltigerem Bauen. Hinzu kommt, dass für den SHK-Unternehmer die Lagerhaltung verschlankt wird und die Installateure dank weniger Rohren auch weniger Zeit für die Vorbereitung brauchen. Philipp Claus ist überzeugt: „Das Geberit Doppelmuffenrohr ist ein Gewinn für die SHK-Betriebe, die Mitarbeiter, die Kunden und die Umwelt gleichermaßen.“

**Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro: Schallschutz zum Stecken**  
Das Entwässerungssystem Geberit Silent-PP besteht aus robusten, mineralstoffverstärkten Dreischichtrohren. Hydraulisch optimierte Formstücke reduzieren die Geräuchentwicklung und ermöglichen zugleich eine schlanke Dimensionierung. Das Abwasserstecksystem ist ideal für die schnelle, wirtschaftliche und schalloptimierte Installation in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau.

Mit Silent-Pro realisiert Geberit die Vorzüge hochschallgedämmter Entwässerungssysteme in einem leicht handhabbaren und wirtschaftlichen Stecksystem. Das hohe Eigengewicht, das geräuschreduzierende Design und hydraulisch optimierte Formstücke verleihen dem System in Verbindung mit der Silent-Pro Systemrohrschelle eine hohe Schalldämmleistung.

**Öl- und fettbeständig: NBR Lippendichtungen**   
In bestimmten Bausituationen müssen Entwässerungsleitungen öl- oder fetthaltiges Abwasser ableiten. Genau dann kommen die neuen öl- und fettbeständige Geberit NBR Lippendichtungen zum Einsatz. Sie weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber stark ölhaltigem oder fetthaltigem Abwasser auf und ergänzen mit diesem speziellen Vorteil die zwei Stecksysteme Geberit Silent-PP und Silent-Pro.

Bildmaterial

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Mikrofon enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Silent-PP\_Rohr-mit-zwei-Muffen\_1.jpg]** Die zwei Muffen am Geberit Abwasserrohr sorgen dafür, dass auch abgeschnittene Reststücke verwendet werden können. Hier das Silent-PP-Rohr mit Doppelmuffe. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Silent-PP\_Rohr-mit-zwei-Muffen\_2.jpg]** Das Geberit Doppelmuffenrohr hilft die Lagerhaltung zu verschlanken und die Installateure brauchen dank weniger Rohren auch weniger Zeit für die Vorbereitung. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das drinnen, angeordnet enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Silent-Pro\_System.jpg]** Das Geberit Doppelmuffenrohr ist für das Stecksystem Geberit Silent-Pro in fünf verschiedenen Dimensionen von 50 bis 125 mm, mit jeweils mit 100 cm und 300 cm Länge verfügbar. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Silent-PP\_System.jpg]** Für das Stecksystem Geberit Silent-PP ist das neue Doppelmuffenrohr von Geberit in sieben verschiedenen Dimensionen erhältlich: von 30 bis 125 mm. Die Rohre haben eine Länge von jeweils 100 cm und 300 cm. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person, Mann, Anzug, Kleidung enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Philipp\_Claus.jpg]** Philipp Claus, Produktmanager Competence Center Haustechnik bei der Geberit Vertriebs GmbH,  Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**Ansel & Möllers GmbH  
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart  
Annibale Picicci, Katrin Bühner  
Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: a.picicci@anselmoellers.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2022 einen Nettoumsatz von CHF 3,4 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).