Mehr Flexibilität bei Geberit CleanLine Duschrinnen

# Neue zusätzliche Länge 1100 mm und CleanLine50 wandbündig montierbar

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2025

Geberit erweitert sein Sortiment der CleanLine Duschrinnen. Ab dem 1. April 2025 sind die Modelle CleanLine20, CleanLine50 und CleanLine80 zusätzlich in einer Länge von 1100 mm erhältlich. Damit können nun auch geflieste Duschen mit einer Breite von über 900 mm bis 1100 mm preisoptimiert installiert werden. Darüber hinaus bietet die CleanLine50 jetzt auch die Möglichkeit der wandbündigen Montage. Die verschiedenen Designs, Varianten und Größen der CleanLine eröffnen künftig mit drei verschiedenen Längen noch mehr Vielfalt für eine individuelle und wirtschaftliche Gestaltung bodenebener Duschflächen.

**Zusätzliche Längen**  
Durch ihr minimalistisches Erscheinungsbild lassen CleanLine Duschrinnen das Bad optisch großzügiger wirken, denn sie bieten eine nahezu unterbrechungsfreie Bewegungsfläche. Mit der Ergänzung des neuen Formats mit 1100 mm Länge bei CleanLine20 (43 mm Breite), Clean Line50 (30 mm Breite) und CleanLine80 (44 mm Breite) erweitert Geberit den Gestaltungsspielraum. Damit bietet der Hersteller preislich attraktive Varianten in drei verschiedenen Längen an.

**Einfache Verarbeitung**  
Alle Varianten können individuell auf die Breite des Duschplatzes gekürzt werden. Für die Montage ist ein Rohbauset separat erhältlich, das sich flexibel positionieren lässt. Es verfügt über ein vormontiertes Dichtvlies, welches eine sichere Abdichtung gewährleistet.

**Flexible Installationsmöglichkeiten**  
Insbesondere das Modell CleanLine50 zeichnet sich neben einem ansprechenden Design nun auch durch die Möglichkeit aus, es wahlweise frei im Raum oder direkt an der Wand zu positionieren. Durch die technische Überarbeitung wird die Installation der Duschrinne noch flexibler – egal ob bündig an der Wand, wandnah oder mittig in der Duschfläche. Die Neuerung bietet somit mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Duschfläche. Die CleanLine50 zeichnet sich durch ihre schmale Profilbreite von 30 mm mit asymmetrischem Dreiecksprofil aus. Sie verfügt über ein integriertes Gefälle für den leichten Einbau und eine schnelle Wasserableitung. Sie ist in zwei Oberflächen erhältlich: in schwarzchrom gebürstet und Edelstahl gebürstet.

**Attraktive Designvarianten**  
Die Geberit CleanLine Duschrinnen kombinieren Optik, Funktion und Hygiene. Sie sind in verschiedenen Farb- und Designvarianten erhältlich. Ob in Edelstahl, farbigen Metalltönen wie schwarzchrom oder als befliesbares Profil für ein nahezu durchgängiges Fliesenbild im ganzen Bad: CleanLine Duschrinnen von Geberit bieten Lösungen für unterschiedliche Kundenwünsche und für eine Vielzahl räumlicher Gegebenheiten.

**Einfache Reinigung**  
Ein entnehmbarer Kammeinsatz fängt Schmutz und Haare auf und macht den Ablauf besonders reinigungsfreundlich. Das Auswischen des Duschbereichs ist mühelos möglich, da die Duschrinnen eine glatte, offene Ablauffläche haben, in der sich kaum Ablagerungen bilden können. Zudem sind die Cleanline80 und CleanLine50 in der Farbe schwarzchrom mit einer Easy-to-clean-Beschichtung versehen, die Abdrücke und Verschmutzungen reduziert.

Die gesamte CleanLine-Serie ist sowohl für Renovierungen als auch Neubauten geeignet. Mit der Sortimentsergänzung bietet Geberit eine erweiterte Auswahl an Duschlösungen, die hohen Ansprüchen an Ästhetik und Funktionalität gerecht werden.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Person, Techniker, Metallarbeit, Blue Collar enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_CleanLine\_2025\_Laengen.jpg]**  Ab dem 1. April 2025 sind die Modelle CleanLine20, CleanLine50 und CleanLine80 zusätzliche in einer Länge von 110 cm erhältlich. Alle Varianten können individuell auf die Breite des Duschplatzes gekürzt werden. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Werkzeug, Waffe, Design enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_CleanLine\_2025\_Designvarianten.jpg]** Die Geberit CleanLine Duschrinnen sind in verschiedenen Farb- und Designvarianten erhältlich. Ob in Edelstahl, farbigen Metalltönen wie schwarzchrom oder als befliesbares Profil. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Schwarzweiß, Wand, Reihe, Schwarz enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_CleanLine\_2025\_Gefaelle.jpg]**  Die CleanLine50 verfügt über ein integriertes Gefälle für den leichten Einbau und eine schnelle Wasserableitung. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Materialeigenschaft, Büroausstattung, Screenshot, Im Haus enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_CleanLine\_2025\_wandbuendig.jpg]**  Durch die technische Überarbeitung wird die Installation der Geberit Duschrinne CleanLine50 noch flexibler – egal ob bündig an der Wand, wandnah oder mittig in der Duschfläche. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das computer, Computer, Im Haus, Wand enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_CleanLine\_2025\_CleanLine50.jpg]**  Die Geberit Duschrinne CleanLine50 in Edelstahl gebürstet kombiniert Funktion und Hygiene mit einem minimalistischen Design. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person, Büroausstattung, Stift, Bürobedarf enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_CleanLine\_2025\_Kammeinsatz.jpg]**  Ein entnehmbarer Kammeinsatz fängt Schmutz und Haare auf und macht den Ablauf der Geberit CleanLine Duschrinne besonders reinigungsfreundlich. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Gelände, Reihe, Schwarzweiß, Wand enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_CleanLine\_2025\_befliesbar.jpg]**  Geberit CleanLine als befliesbare Variante schafft ein harmonisches, fast unterbrechungsfreies Fliesenbild im Duschbereich. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**AM Kommunikation**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci**

**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: presse.geberit@amkommunikation.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte und feiert im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2023 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).